**Załącznik nr 1**

 ................................... ......................................................, ............. 2019

  *(pieczątka firmowa)*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane Wykonawcy:**

Pełna nazwa

Adres

REGON

NIP

Nr konta bankowego

Telefon .................................. FAX .................................. e-mail

**Oświadczenie wykonawcy**

**w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

 ...............................................

 podpis Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Niniejszym składamy ofertę do postępowania 29/DTI/2019:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **urządzenie w formacie A3 – nr 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **czynsz miesięczny** |  | **koszt wykonania 1 kopii / wydruku****w czerni w formacie A4\*** |  | **koszt wykonania 1 kopii / wydruku****w kolorze w formacie A4\*** |
| cena jedn. netto | miesięcy | wartość netto | VAT | wartość brutto | cena jedn. netto | stron | wartość netto | VAT | wartość brutto | cena jedn. netto | stron | wartość netto | VAT | wartość brutto |
|  | **12** |  |  |  |  | **43200** |  |  |  |  | **30000** |  |  |  |
| **urządzenie w formacie A3 – nr 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **czynsz miesięczny** |  | **koszt wykonania 1 kopii / wydruku****w czerni w formacie A4\*** |  | **koszt wykonania 1 kopii / wydruku****w kolorze w formacie A4\*** |
| cena jedn. netto | miesięcy | wartość netto | VAT | wartość brutto | cena jedn. netto | stron | wartość netto | VAT | wartość brutto | cena jedn. netto | stron | wartość netto | VAT | wartość brutto |
|  | **12** |  |  |  |  | **38400** |  |  |  |  | **20400** |  |  |  |
| **urządzenie w formacie A3 – nr 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **czynsz miesięczny** |  | **koszt wykonania 1 kopii / wydruku****w czerni w formacie A4\*** |  | **koszt wykonania 1 kopii / wydruku****w kolorze w formacie A4\*** |
| cena jedn. netto | miesięcy | wartość netto | VAT | wartość brutto | cena jedn. netto | stron | wartość netto | VAT | wartość brutto | cena jedn. netto | stron | wartość netto | VAT | wartość brutto |
|  | **12** |  |  |  |  | **26400** |  |  |  |  | **28800** |  |  |  |
| **urządzenie w formacie A4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **czynsz miesięczny** |  | **koszt wykonania 1 kopii / wydruku****w czerni w formacie A4** |  | **koszt wykonania 1 kopii / wydruku****w kolorze w formacie A4** |
| cena jedn. netto | miesięcy | wartość netto | VAT | wartość brutto | cena jedn. netto | stron | wartość netto | VAT | wartość brutto | cena jedn. netto | stron | wartość netto | VAT | wartość brutto |
|  | **12** |  |  |  |  | **14400** |  |  |  |  | **9600** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZEM** | **czynsz miesięczny** |  | **koszt wykonania****kopii / wydruków w czerni** |  | **koszt wykonania****kopii / wydruków w kolorze** |
| wartość netto | VAT | wartość brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *[1]* | *[2]* | *[3]* |  | *[1]* | *[2]* | *[3]* |  | *[1]* | *[2]* | *[3]* |

 *Uwaga: koszt wykonania kopii 1 strony w formacie A3 liczony jest jak koszt kopii 2 stron w formacie A4*

wyliczając wartość oferty należy zsumować wartości z pól oznaczonych:

[1] w przypadku wartości netto, [2] dla wartości podatku VAT oraz [3] dla wartości brutto

**Wartość oferty:**

 brutto: zł

 słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………

 w tym:

 netto: zł

 podatek VAT: zł

Ofertę składamy wraz z wypełnionym załącznikiem pt. „Specyfikacja techniczna”.

**[A.] urządzenie wielofunkcyjne w formacie do rozmiaru A3 – 3 szt.**

**urządzenie 1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **parametr** | **j.m.** | **wartość****wymagana** | **wartość****oferowana** |
| druk w kolorze | **-** | tak |  |
| format oryginału | **-** | *A5 ÷ A3* |  |
| format papieru | **-** | *A6 ÷ SRA3, własny,**banerowy (dł. ≥ 1m)* |  |
| prędkość kopiowania/druku w A4 w czerni / w kolorze | str./min. | ≥ *20 /* ≥ *20* |  |
| prędkość kopiowania/druku w A3 w czerni / w kolorze | str./min. | ≥ *14 /* ≥ *14* |  |
| prędkość skanowania w A4 | str./min. | ≥ 8*0* |  |
| rozdzielczość skanowania | dpi | 600 x 600 |  |
| skanowanie | - | *adres e-mail, do USB,**do skrzynki, do SMB* |  |
| format pliku po zeskanowaniu | - | *JPEG, TIFF, PDF, komp. PDF, szyfr. PDF, XPS, komp. XPS* |  |
| rozdzielczość kopiowania | dpi | *600 x 600* |  |
| rozdzielczość drukowania | dpi | *1800 x 600, 1200 x 1200* |  |
| kopiowanie wielokrotne | kopia | *do 9999* |  |
| druk dwustronny | - | *tak* |  |
| format papieru dla druku dwustronnego |  | A5 ÷ SRA3 |  |
| bezpośredni druk plików do formatów |  | PDF, szyfr. PDF, TIFF, XPS, OOXML |  |
| powiększanie / skok powiększania | % / % | 25 ÷ 400 / 0,1 |  |
| automatyczny / dwustronny podajnik oryginałów | - | tak / tak |  |
| pojemność podajnika oryginałów | arkusz | ≥ *100* |  |
| format papieru w podajnik oryginałów |  | *A6 ÷ A3* |  |
| podajnik ręczny |  | *tak* |  |
| pojemność podajnika ręcznego | arkusz | ≥ *150* |  |
| format papieru w podajniku ręcznym |  | *A6 ÷ SRA3* |  |
| minimalna / maksymalna gramatura papieru | g/m2 | *≥ 60 / ≥ 250* |  |
| kasety na papier |  | *2* |  |
| format papieru w kasetach |  | *A5 ÷ A3 / A5 ÷ SRA3* |  |
| pojemność kaset | arkusz | *≥ 500* |  |
| język opisu strony |  | *PCL 6, PCL 5c, PostScript 3* |  |
| druk w sieci lokalnej |  | *tak* |  |
| faks |  | *tak* |  |
| rozdzielczość faksu | dpi | *600 x 600* |  |
| pojemność pamięci systemowej | GB | *≥ 2* |  |
| zainstalowany systemowy dysk twardy |  | *tak* |  |
| pojemność dysku twardego | GB | *≥ 250* |  |
| dotykowy, kolorowy panel operatora z językiem polskim |  | *tak* |  |
| skrzynki użytkowników |  | *tak* |  |
| skrzynki publiczne i osobiste z ochroną dostępu |  | *tak* |  |
| interfejsy |  | *USB 2.0,**Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T* |  |
| protokoły sieciowe |  | *TCP/IP: IPv4/IPv6, IPX/SPX,**NetBEUI, HTTP* |  |
| typy ramek |  | *Ethernet 802.2, Ethernet 802.3,**Ethernet II, Ethernet SNAP* |  |
| obsługiwane systemy operacyjne(co najmniej) |  | *MS Windows do najnowszej wersji, Linux* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **producent** |  |
| **model** |  |

**[A.] urządzenie wielofunkcyjne w formacie do rozmiaru A3 – 3 szt.**

**urządzenie 2:**

 **jak urządzenie 1**

**zaznaczyć znakiem ‘x’, a jeżeli inne, wypełnić tabelę:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **parametr** | **j.m.** | **wartość****wymagana** | **wartość****oferowana** |
| druk w kolorze | **-** | tak |  |
| format oryginału | **-** | *A5 ÷ A3* |  |
| format papieru | **-** | *A6 ÷ SRA3, własny,**banerowy (dł. ≥ 1m)* |  |
| prędkość kopiowania/druku w A4 w czerni / w kolorze | str./min. | ≥ *20 /* ≥ *20* |  |
| prędkość kopiowania/druku w A3 w czerni / w kolorze | str./min. | ≥ *14 /* ≥ *14* |  |
| prędkość skanowania w A4 | str./min. | ≥ 8*0* |  |
| rozdzielczość skanowania | dpi | 600 x 600 |  |
| skanowanie | - | *adres e-mail, do USB,**do skrzynki, do SMB* |  |
| format pliku po zeskanowaniu | - | *JPEG, TIFF, PDF, komp. PDF, szyfr. PDF, XPS, komp. XPS* |  |
| rozdzielczość kopiowania | dpi | *600 x 600* |  |
| rozdzielczość drukowania | dpi | *1800 x 600, 1200 x 1200* |  |
| kopiowanie wielokrotne | kopia | *do 9999* |  |
| druk dwustronny | - | *tak* |  |
| format papieru dla druku dwustronnego |  | A5 ÷ SRA3 |  |
| bezpośredni druk plików do formatów |  | PDF, szyfr. PDF, TIFF, XPS, OOXML |  |
| powiększanie / skok powiększania | % / % | 25 ÷ 400 / 0,1 |  |
| automatyczny / dwustronny podajnik oryginałów | - | tak / tak |  |
| pojemność podajnika oryginałów | arkusz | ≥ *100* |  |
| format papieru w podajnik oryginałów |  | *A6 ÷ A3* |  |
| podajnik ręczny |  | *tak* |  |
| pojemność podajnika ręcznego | arkusz | ≥ *150* |  |
| format papieru w podajniku ręcznym |  | *A6 ÷ SRA3* |  |
| minimalna / maksymalna gramatura papieru | g/m2 | *≥ 60 / ≥ 250* |  |
| kasety na papier |  | *2* |  |
| format papieru w kasetach |  | *A5 ÷ A3 / A5 ÷ SRA3* |  |
| pojemność kaset | arkusz | *≥ 500* |  |
| język opisu strony |  | *PCL 6, PCL 5c, PostScript 3* |  |
| druk w sieci lokalnej |  | *tak* |  |
| faks |  | *tak* |  |
| rozdzielczość faksu | dpi | *600 x 600* |  |
| pojemność pamięci systemowej | GB | *≥ 2* |  |
| zainstalowany systemowy dysk twardy |  | *tak* |  |
| pojemność dysku twardego | GB | *≥ 250* |  |
| dotykowy, kolorowy panel operatora z językiem polskim |  | *tak* |  |
| skrzynki użytkowników |  | *tak* |  |
| skrzynki publiczne i osobiste z ochroną dostępu |  | *tak* |  |
| interfejsy |  | *USB 2.0,**Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T* |  |
| protokoły sieciowe |  | *TCP/IP: IPv4/IPv6, IPX/SPX,**NetBEUI, HTTP* |  |
| typy ramek |  | *Ethernet 802.2, Ethernet 802.3,**Ethernet II, Ethernet SNAP* |  |
| obsługiwane systemy operacyjne(co najmniej) |  | *MS Windows do najnowszej wersji, Linux* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **producent** |  |
| **model** |  |

**[A.] urządzenie wielofunkcyjne w formacie do rozmiaru A3 – 3 szt.**

**urządzenie 3:**

 **jak urządzenie 1 jak urządzenie 2**

**zaznaczyć odpowiednie znakiem ‘x’, a jeżeli inne, wypełnić tabelę:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **parametr** | **j.m.** | **wartość****wymagana** | **wartość****oferowana** |
| druk w kolorze | **-** | tak |  |
| format oryginału | **-** | *A5 ÷ A3* |  |
| format papieru | **-** | *A6 ÷ SRA3, własny,**banerowy (dł. ≥ 1m)* |  |
| prędkość kopiowania/druku w A4 w czerni / w kolorze | str./min. | ≥ *20 /* ≥ *20* |  |
| prędkość kopiowania/druku w A3 w czerni / w kolorze | str./min. | ≥ *14 /* ≥ *14* |  |
| prędkość skanowania w A4 | str./min. | ≥ 8*0* |  |
| rozdzielczość skanowania | dpi | 600 x 600 |  |
| skanowanie | - | *adres e-mail, do USB,**do skrzynki, do SMB* |  |
| format pliku po zeskanowaniu | - | *JPEG, TIFF, PDF, komp. PDF, szyfr. PDF, XPS, komp. XPS* |  |
| rozdzielczość kopiowania | dpi | *600 x 600* |  |
| rozdzielczość drukowania | dpi | *1800 x 600, 1200 x 1200* |  |
| kopiowanie wielokrotne | kopia | *do 9999* |  |
| druk dwustronny | - | *tak* |  |
| format papieru dla druku dwustronnego |  | A5 ÷ SRA3 |  |
| bezpośredni druk plików do formatów |  | PDF, szyfr. PDF, TIFF, XPS, OOXML |  |
| powiększanie / skok powiększania | % / % | 25 ÷ 400 / 0,1 |  |
| automatyczny / dwustronny podajnik oryginałów | - | tak / tak |  |
| pojemność podajnika oryginałów | arkusz | ≥ *100* |  |
| format papieru w podajnik oryginałów |  | *A6 ÷ A3* |  |
| podajnik ręczny |  | *tak* |  |
| pojemność podajnika ręcznego | arkusz | ≥ *150* |  |
| format papieru w podajniku ręcznym |  | *A6 ÷ SRA3* |  |
| minimalna / maksymalna gramatura papieru | g/m2 | *≥ 60 / ≥ 250* |  |
| kasety na papier |  | *2* |  |
| format papieru w kasetach |  | *A5 ÷ A3 / A5 ÷ SRA3* |  |
| pojemność kaset | arkusz | *≥ 500* |  |
| język opisu strony |  | *PCL 6, PCL 5c, PostScript 3* |  |
| druk w sieci lokalnej |  | *tak* |  |
| faks |  | *tak* |  |
| rozdzielczość faksu | dpi | *600 x 600* |  |
| pojemność pamięci systemowej | GB | *≥ 2* |  |
| zainstalowany systemowy dysk twardy |  | *tak* |  |
| pojemność dysku twardego | GB | *≥ 250* |  |
| dotykowy, kolorowy panel operatora z językiem polskim |  | *tak* |  |
| skrzynki użytkowników |  | *tak* |  |
| skrzynki publiczne i osobiste z ochroną dostępu |  | *tak* |  |
| interfejsy |  | *USB 2.0,**Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T* |  |
| protokoły sieciowe |  | *TCP/IP: IPv4/IPv6, IPX/SPX,**NetBEUI, HTTP* |  |
| typy ramek |  | *Ethernet 802.2, Ethernet 802.3,**Ethernet II, Ethernet SNAP* |  |
| obsługiwane systemy operacyjne(co najmniej) |  | *MS Windows do najnowszej wersji, Linux* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **producent** |  |
| **model** |  |

**[B.] urządzenie wielofunkcyjne w formacie do rozmiaru A4 – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **parametr** | **j.m.** | **wartość****wymagana** | **wartość****oferowana** |
| druk w kolorze | **-** | tak |  |
| format oryginału | **-** | *A5 ÷ A4* |  |
| format papieru | **-** | *A6 ÷ A4, własny* |  |
| prędkość kopiowania/druku w A4 w czerni / w kolorze | str./min. | ≥ *30 /* ≥ *30* |  |
| prędkość skanowania w A4 | str./min. | ≥ 3*0* |  |
| rozdzielczość skanowania | dpi | 600 x 600 |  |
| skanowanie | - | *adres e-mail, do USB,**do skrzynki, do SMB* |  |
| format pliku po zeskanowaniu | - | *JPEG, TIFF, PDF, komp. PDF,XPS* |  |
| rozdzielczość kopiowania | dpi | *600 x 600* |  |
| rozdzielczość drukowania | dpi | *600 x 600, 1200 x 1200* |  |
| kopiowanie wielokrotne | kopia | *do 999* |  |
| druk dwustronny | - | *tak* |  |
| format papieru dla druku dwustronnego |  | A4 |  |
| bezpośredni druk plików do formatów |  | PDF, TIFF, XPS, OOXML |  |
| powiększanie / skok powiększania | % / % | 25 ÷ 400 / 0,1 |  |
| automatyczny / dwustronny podajnik oryginałów | - | tak / tak |  |
| pojemność podajnika oryginałów | arkusz | ≥ *50* |  |
| format papieru w podajnik oryginałów |  | *A5 ÷ A4* |  |
| podajnik ręczny |  | *tak* |  |
| pojemność podajnika ręcznego | arkusz | ≥ *100* |  |
| format papieru w podajniku ręcznym |  | *A6 ÷ A4* |  |
| minimalna / maksymalna gramatura papieru | g/m2 | *≥ 60 / ≥ 200* |  |
| kasety na papier |  | *1* |  |
| format papieru w kasetach |  | *A6 ÷ A4* |  |
| pojemność kaset | arkusz | *≥ 500* |  |
| język opisu strony |  | *PCL 5c, PostScript 3* |  |
| druk w sieci lokalnej |  | *tak* |  |
| faks |  | *tak* |  |
| rozdzielczość faksu | dpi | *600 x 600* |  |
| pojemność pamięci systemowej | GB | *≥ 1* |  |
| zainstalowany systemowy dysk twardy |  | *tak* |  |
| pojemność dysku twardego | GB | *≥ 250* |  |
| dotykowy, kolorowy panel operatora z językiem polskim |  | *tak* |  |
| skrzynki użytkowników |  | *tak* |  |
| skrzynki publiczne i osobiste z ochroną dostępu |  | *tak* |  |
| interfejsy |  | *USB 2.0,**Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T* |  |
| protokoły sieciowe |  | *TCP/IP: IPv4/IPv6, HTTP* |  |
| typy ramek |  | *Ethernet 802.2, Ethernet 802.3,**Ethernet II, Ethernet SNAP* |  |
| obsługiwane systemy operacyjne(co najmniej) |  | *MS Windows do najnowszej wersji, Linux* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **producent** |  |
| **model** |  |

**wymagania ogólne dotyczące [A.] i [B.]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **parametr** | **j.m.** | **wartość****wymagana** | **wartość****oferowana** |
| spełnianie wymagańdotyczących bezpieczeństwa dokumentów | - | tak |  |
| oryginalne toneryw trakcie obowiązywania umowy | **-** | tak |  |
| oryginalne materiały eksploatacyjnewymagające okresowej wymianiew trakcie obowiązywania umowy | **-** | tak |  |
| certyfikat autoryzacyjny wystawiony Wykonawcyprzez producenta | **-** | tak |  |
| poświadczenie zdolności Wykonawcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umowy | **-** | tak |  |